

01.04.2024г.

**ПРАЙС ЛИСТ Колючая проволока одноосновная без покрытия**

Колючая проволока одноосновная без покрытия производится из стальной низкоуглеродистой светлой проволоки с термообработанной основой диаметром 2.8мм и шипом 2.мм,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Диаметр проволо-ки основы**  ***мм*** | **Диаметр проволоки шипа**  ***мм*** | **Вес мотка**  **кг** | **Примерное Кол-во *м.*  в мотке** | **Цена мотка *, тенге* с НДС 12%** | |
| **Без покрытия**    **Розничная наличие** | |
| 1 | 2.8 | 2,0 | 17 | 250 |  |  |
| 2 | 2.8 | 2.0 | 25 | 250 | **22 200** |  |
| 3 | 2.8 | 2.0 | 35 | 350 |  |  |

**Наш адрес:г. Уральск, ул. Рыскулбекова 1/1 ,**

**Телефон : 50-62-64. 8 777 861 74 57E-mail:** [**metal@uralkrov.kz**](mailto:metal@uralkrov.kz)